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ESTÁNDAR DE COMPETENCIA PROFESIONAL: APLICAR TÉCNICAS DE PINTURA Y EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES EN AERONAVES

Código: ECP2879_2						 NIVEL:  2
GLOSARIO DE TÉRMINOS



Atmósfera agresiva: Ambiente en el que existen condiciones químicas o biológicas que pueden dañar, corroer o degradar materiales, estructuras, equipos o instalaciones y que son perjudiciales para la salud de trabajadores que desarrollan las tareas de pintura.

Bandeja de contención: Recipiente diseñado para contener posibles fugas, derrames o goteos de líquidos peligrosos o contaminantes.

Calibración (metrología): Proceso técnico de comparar las mediciones de un instrumento con un patrón de referencia certificado para determinar su precisión, documentar desviaciones y asegurar la trazabilidad metrológica.

Catálisis: Proceso que acelera la velocidad de una reacción química gracias a la intervención de un catalizador.

Choque térmico: Rotura de un material debido a un cambio brusco de temperatura, ya sea al calentarse o enfriarse rápidamente.

Curado (resinas, sellantes, pintura y adhesivos): Proceso mediante el cual una resina, un sellante o un adhesivo se endurece y polimeriza por completo.

Desbaste: Proceso de removido de material para eliminar partes bastas, irregulares o excedentes de una superficie, dejando una base más limpia y preparada para un acabado final.

Esquema funcional del fabricante (aeronáutica): Representación gráfica de la estructura de la aeronave.

Metamerismo: Fenómeno por el cual, dos colores que parecen iguales bajo una luz, se ven diferentes bajo otra.

Pátina: Tono sentado y suave, con aspecto de barniz duro de color aceituno que otorga lq humedad y el paso del tiempo a los objetos.

Radio biselado: Tipo de borde o esquina redondeada; transición entre superficies que no es completamente curva ni completamente plana, sino que combina ambas formas.

Refractómetro: Instrumento de laboratorio que sirve para cuantificar los sólidos totales contenidos en una solución, el cual tiene como objetivo analizar distintas sustancias presentes en una materia e identificar cada componente para evaluar su grado de pureza.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre una instalación o sobre un elemento, todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos, como fase previa, para trabajar sobre ello con posterioridad.

Roto orbital: Tipo de lijadora con posibilidad de alta velocidad, precisión y adaptabilidad.

Sulfatación: Ssuperficie que evidencia acumulación de cristales de sulfato.

Sustrato: Parte de un elemento constructivo o terreno situado debajo del que se considera.

Viscosímetro: Aparato que mide la viscosidad o su resistencia a fluir debida al rozamiento entre sus moléculas, de los fluidos.
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